**FICHE D’INTERVENTION SUR LES ARBRES**

**DANS LES PARCS ET LES JARDINS**

|  |
| --- |
| **LOCALISATION**  |
| Nom du parc ou du jardin : Adresse :Précision sur l’emplacement du chantier : |
| **TRAVAUX À RÉALISER** |
| *(Préciser le nombre et les essences des végétaux à traiter, et toutes informations importantes sur les travaux à réaliser)*[ ]  Abattage : [ ]  Elagage :[ ]  Ebranchage :[ ]  Broyage :[ ]  Autres : |
| **ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL À UTILISER** |
| [ ]  Tronçonneuse[ ]  Taille-haie[ ]  Sécateur électrique[ ]  Outils à main (scie, hache, sécateur, etc.) | [ ]  Broyeur de branches[ ]  Souffleur[ ]  Autres : |
| **DATES DE L’INTERVENTION** |
| Début : Fin :  |
| **CROQUIS** |
| *Une carte ou une photo peuvent être annexées à cette fiche. Préciser les accès, les voies et les végétaux à traiter, les éléments dangereux, les zones d’attention particulières comme de l’eau, les zones de stockage, etc.* |
| Légende : |
|  | Limite du chantier |  | Zone de stockage | Avertissement | Zone de danger |
| Arbre à feuilles caduques | Végétaux à traiter |  | Ruisseau | Éclair | Ligne électrique aérienne |
|  | Accès |  | Etendue eau |  |  |
|  | Chemin |  | Jeux, structures, obstacles |  |  |
| Observations complémentaires : |
| **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**  |
| * Délimiter la zone de chantier et apposer la signalétique « Chantier interdit au public. Danger de chute de branches ou d’arbres »
* Porter obligatoirement les équipements de protection individuelle (EPI)
* Laisser la voie d’accès au chantier libre
* Tenir à disposition une trousse de secours sur le chantier
 |
| **RISQUES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES** |
| *Pour chaque risque présent, préciser la localisation, les dangers et les consignes de sécurité* |
| **Caractéristiques du terrain**[ ]  Pente[ ]  Précipice[ ]  Plan d’eau ou cours d’eau[ ]  Autre | Observations et consignes à respecter |
| **Ouvrages**[ ]  Ligne électrique aérienne[ ]  Chemin piétonnier ou cycliste[ ]  Bâtiment[ ]  Structure de jeux pour enfants[ ]  Monument[ ]  Puit[ ]  Autre | Observations et consignes à respecter |
| **Etat sanitaire des végétaux**[ ]  Arbre atteint d’affection susceptibles de présenter un danger[ ]  Chablis (arbre déraciné)[ ]  Autre | Observations et consignes à respecter |
| **Risques biologiques**[ ]  Rongeurs et mammifères vecteurs de la Leptospirose[ ]  Tiques[ ]  Chenilles processionnaires[ ]  Frelons, guêpes, abeilles[ ]  Autre | Observations et consignes à respecter |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autre risque** | Observations et consignes à respecter |
| **EN CAS D’INTEMPÉRIES ET DE PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES IMPRÉVUES** |
| En cas d’orage, de pluie, de grêle, de neige, de vent, les travaux d’abattage et les travaux dans les arbres doivent être interrompus. Après avoir mis en sécurité le chantier, le personnel se protégera en s’abritant dans les véhicules de service.Autres consignes :  |
| **ORGANISATION DES SECOURS – CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT** |
| Numéro d’appel des secours : 18 ou 112En cas d’accident, gardez votre calme et téléphonez aux secours. Indiquez la nature du problème, précisez le lieu exact de l’accident, le nombre et l’état apparent des victimes. NE JAMAIS RACCROCHER AVANT LES SECOURS.La trousse de secours est disponible à : Les secouristes présents sur le chantier sont :Après avoir alerté les secours, pensez à informer : |
| Fait le :Nom et signature l’autorité territoriale: |
| Fiche d’intervention communiquée et présentée aux intervenants, le :Cette fiche doit être disponible sur le chantier.Elle est conservée pendant deux ans à compter de la date de signature. |